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Опитувальний лист
 для підбору шафи керування з ПЧ
	Замовник
	Дата заповнення
	

	
	Назва підприємства
	

	
	П.І.Б
	

	
	Посада
	

	
	Тел.
	e-mail:
	

	Позиція:
	Кількість
	(шт.)

	Призначення:   

	

	Характеристики мережі живлення:

	3ф, 380 В, 50 Гц
	
	1ф, 220 В, 50Гц
	
	Інше:

	Кабельна лінія
	
	Повітряна лінія
	
	Тролейна лінія
	

	Якість напруги живлення: перепади напруги, шуми від потужних споживачів, наявність конденсаторних установок, інші особливості_______________________________________

	Потужність трансформатора живлення     _______     кВА (для перетворювачів > 93 кВт)

	Номінальна потужність одного двигуна, кВт
	
	Номінальний струм 1 двиг., А
	
	Номінальна напруга, В
	

	Номінальна частота, Гц
	
	Номінальна частота обертання, об/хв
	
	Довжина кабеля від ПЧ до двигуна, метри
	

	Вимоги до регулювання:

	Мінімальна частота обертання, об/хв
	
	Максимальна частота обертання, об/хв
	
	Необхідна точність регулювання, %
	

	Характер навантаження (тип механізму):

	Приклад: насос відцентровий, насос занурювальний, конвеєр, компресор та ін.

	Необхідність швидкого гальмування
	
	Так
	
	Ні

	Якщо ТАК         Час гальмування ______ с             Час циклу до наступного гальмування________ с

	Необхідність підтримки технологічного параметра:

	
	Тиск
	
	Розрідження
	
	Витрата
	
	Температура
	Інше:

	Дистанційне керування ПЧ:     Пульт ДК____              MODBUS______           PROFIBUS_____ 

	  ETHERNET_____                        Нема необхідності_____   Інше____________________________

	Ймовірне розміщення перетворювача:

	Промислова зона___________   Житлова чи комерційна зона____________________

	Тип моторного кабеля: екранований___  неекранований___  

	Наявність чутливих, до електричних шумів,  пристроїв (контролери,
	
	Так

	радіообладнання, лічильники...) в місці встановлення ПЧ
	
	Ні

	Характеристики навколишнього середовища: Ступінь захисту від пилу та вологи IP_____

	Діапазон робочих температур від_____°C  до _____°C
	Вологість до______%

	Необхідність поставки додаткового обладнання для ПЧ:

	Мережевий дросель___  Дросель DC___ Моторний дросель___  ЕМІ-фільтр___  Дросель dU/dt___   Синус-фільтр___ Виносний пульт____

	Інші вимоги до ПЧ:

	При поставці шафи керування з ПЧ, вкажіть вимоги до неї:



	Функція шафи керування
Приклад: робота з одним двигуном в автоматичному режимі; 
робота з декількома насосами на одну систему;… 
	

	Тип ввідного апарату: рубильник з запобіжниками або рубильник з автоматичним вимикачем, своє..
	

	Тип байпасної (обхідної) схеми (якщо необхідно):
- на базі перекидного рубильника
- на базі реверсивної збірки контакторів
	

	Вкажіть місце встановлення шафи керування (всередині/зовні приміщення). Якщо зовні, то під навісом чи ні.
	

	Вкажіть ступінь захисту оболонки шафи, IP.
	

	[bookmark: _GoBack]Вкажіть необхідний перелік органів керування на передніх дверях шафи керування (пульт перетворювача частоти, кнопки, перемикачі, лампи), та їх призначення.
	

	Чи включати в об'єм постачання пульт дистанційного керування (вкажіть вимоги до пульта)
	

	Інші побажання до силової шафи керування
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